Приложение №2

к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УР -3:

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр зажимаемой деревянной опоры:     - минимальный     - максимальный | 160 мм  250 мм |
| Сечение зажимаемой железобетонной опоры не более:     - минимальное     - максимальное | 110х120мм        190х250 мм |
| Допустимая нагрузка на устройство, приложенная к опоре     на высоте 8,2 м от уровня земли | 500 кг |
| Допустимая статистическая нагрузка на соединение     карабина с петлёй оттяжки | 600 кг |
| Длина штанги в собранном виде | 5,5 м |
| Длина оттяжки | 15 м |
| Масса устройства (без учёта массы оттяжек и якорей) не более | 8 кг |
| Масса всего комплекта, не более | 33 кг |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

 - устройство фиксирующее, состоящее из скобы, привода, на котором расположен шкив с «бесконечной» петлёй и углового шарнира  - 1 шт;

 - штанга сборная, предназначенная для подъёма фиксирующего устройства, состоящая из 4-х звеньев с соединительными муфтами и подпятником – 1 шт;

 - оттяжки из полиамидного троса с карабинами, служащие для фиксации положения опоры относительно земли – 3 шт;

 - якоря, служащие для крепления оттяжек – 3 шт;

- паспорт, руководство по эксплуатации - 1 шт;

- чехол – 1 шт.