|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Начальник отдела управления делами  Л.И. Яскина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение закупки на поставку системы вентиляции и кондиционирования воздуха

**1. Общие положения.**

1.1 Заказчик: филиал АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки:Поставка системы вентиляции, кондиционирования воздуха.

**2. Место, срок и условия поставки Продукции.**

2.1 Место поставки: Центральный склад АО «Тываэнерго» 667004 г.Кызыл ул.Колхозная,2

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортным средством поставщика до склада заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

**3. Перечень и объемы поставки вентиляционной товаров.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **№** | **Наименование** | **Характеристики, требования и комплектация** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Планируемая (предельная) цена**  **договора, руб.** | | | |
| **Цена за ед. без НДС** | **Цена за ед. с НДС** | **Всего без НДС** | **Всего с НДС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | 4218820011 | Кондиционер Axioma ASX12A1/ASB12A1 (либо эквивалент) | Настенная сплит-система. Озонобезопасный фреон: R410A. Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение. Мощность в режиме охлаждения: 3.52 кВт. Мощность в режиме обогрева: 3.81 кВт. LED-дисплей скрытого типа. Отключение свечения дисплея с пульта ДУ. Режим приятного сна. Режим Turbo. Фильтр высокой степени очистки. Автоматический перезапуск. Теплый пуск. Самодиагностика. Класс энергоэффективности: A | шт | 8 | 17089,49 | 20507,38 | 136715,92 | 164059,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 136715,92 | 164059,10 |
| **Итого планируемая (предельная) цена закупки** | | | |  |  |  |  |  |  |

3.1. В стоимость предложения участника должны быть включены:

– все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства; а так же работа по установки и пуска наладки включены в стоимость заявки/участника.

**4. Общие технические требования к поставляемой продукции.**

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна иметь сертификаты соответствия.

4.3. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.4. Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения изготовителя, номера партии и даты изготовления.

4.5. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик, не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

**5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.**

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

– сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

– документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления (для участников-производителей не требуется);

**6. Гарантийные обязательства.**

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции.

**7. Правила приемки оборудования.**

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» с представителем участника при получении оборудования на склад.

5. Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| 1 |  | Начальник управления контроля плановых смет и цен |  | Симонов В.Ю. |
| 2 |  | Начальник административно-ресурсного обеспечения |  | Буркин С.С. |
| 3 |  | Начальник департамента логистики и МТО |  | Иванов А.В. |
| 4 |  | Начальник ОУД |  | Яскина Л.И. |